**PRILOG 3. DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naručitelj:** | Šantek d.o.o., Donji Viduševac 61., 44 400 Glina, Hrvatska, OIB: 49601066859 |
| **Predmet nabave:** | Nabava i montaža postrojenja za otkoravanje trupaca |
| **Evidencijski broj nabave:** | 1/2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** |
| I | Proizvođač stroja |  |
| II | Model i tip stroja |  |
| 1.  | Otkoravanje trupaca promjera min. 250 – max. 1000 mm |  |
| 2. | Otkoravanje trupaca dužine min. 1500 – max. 6000 mm |  |
| 3. | Valjci za okretanje trupca promjera min. 750 – max. 850 mm |  |
| 4. | Rotacioni transporter s min. 4 – max. 6 pari kotača |  |
| 5. | Dužina postolja rotacionog transportera min. 5800 – max. 6500 mm |  |
| 6. | Rotacija trupca motoreduktorom snage min. 4,0 – max. 5,0 kW |  |
| 7. | Radna širina korajuće glave min. 280 – max. 350 mm |  |
| 8. | Snaga glavnog elektromotora korajuće glave min. 20,0 – max. 25,0 kW |  |
| 9. | Ulazni lančani transporter za trupce dužine min 7000 – max. 9500 mm |  |
| 10. | Hidraulički ubacivač trupaca s min. 3 – max. 5 hidrauličke ruke |  |
| 11. | Hidraulički agregat snage min. 3,5 – max. 4,5 kW |  |
| 12. | Hidraulički izbacivač trupaca sa min. 3 – max. 5 ruke |  |
| 13. | Letvasti transporter širine min. 400 mm – max. 600 mm |  |
| 14. | Instalacija opreme |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_201\_. ZA PONUDITELJA:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)